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Приложение к решению Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки         
от 23.06.2010 г. № 14 в редакции решения Совета  народных 
депутатов городского поселения город Семилуки от 02.06.2017 г.№106
Статья 8.5. Общественно-деловые зоны.

Индекс зоны О 2.

Зона обслуживания местного назначения.

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.


	· Зона обслуживания с элементами жилья, ориентированная на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

· Гостиницы, общежития.

· Суды, юридические консультации, нотариальные конторы.

· Автовокзалы.

· Отделения банков, сберкассы.

· Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры, библиотеки.

· Станция юных натуралистов, клубы по интересам.

· Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

· Амбулаторно-поликлинические учреждения.

· Отделения банков, почтовые отделения.

· Скверы, бульвары.

· Организации административного самоуправления.

· Аварийно-диспетчерские службы.

· Открытые  мини рынки.

· Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения. 

· Отделения, участковые пункты милиции и пожарной охраны.

· Транспортно-пешеходные улицы.

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	· Места парковки легковых автомобилей.

· Элементы визуальной информации.

· Общественные туалеты.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	· Крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам  больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей).

· Культовые сооружения.

· Временные сооружения мелкорозничной торговли.

· Жилая застройка.
· Инженерно-технические сооружения и коммуникации.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования.
	· Рекомендуемые нормы расчета и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимать в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области», утвержденные приказом Управления Архитектуры и Градостроительства Воронежской области от 29.03.2016 № 45-01-04/41 и в соответствии с проектом планировки.

· При размещении жилой застройки в комплексе с объектами обслуживания подцентра, она формируется  в виде отдельного участка или группы жилых домов.

· Объекты повседневного спроса размещаются в радиусе пешеходной доступности 500-800м., периодического спроса – 1200 м.

· В общественных зданиях и сооружениях следует создавать  равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99).

· Высота жилых домов – от 5 до 10 этажей, общественных зданий и сооружений – до 4 этажей. 

· Размеры земельных участков:

· Минимальный – 200 кв.м 
· Максимальный – 60000 кв.м
· Размеры земельных участков для инженерно-технических сооружений и коммуникаций:

· Минимальный – 8 кв.м
· Количество этажей:

· Максимальное - 4

· Минимальное – 1
· Для культовых объектов предельная высота зданий, сооружений  - 35 м
· Максимальный процент застройки – 80%

· Иные показатели:

· Отступ застройки от красной линии до зданий сооружений - 5 м

· Отступ застройки от границ смежных земельных участков  -6 м

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

	5.
	Санитарные и экологические 

требования. 
	· Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (20% от незастроенной площадки участка).

· Устройство бордюрного обрамления, проезжей части улиц, тротуаров, газонов.

· Санитарная чистка территории.

· Для защиты корней деревьев от вытаптывания предусматривать устройство на поверхности почвы железных или бетонных решеток, мощение булыжником на ширину кроны.

	
	Защита от опасных природных процессов.
	· Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц.

· При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.


